F.A.Q smcFanControl 2.6

Comment installer ou désinstaller smcFanControl?
smcFanControl est une simple application. Ainsi après son téléchargement, déplacez-le où vous le souhaitez (ex. le dossier Applications). Pour le désinstaller, il suffit de le déplacer dans la corbeille. smcFanControl n'installer aucun démon ou processus en arrière plan. 
To les changements opérés par smcFanControl sur le contrôleur de ventilation sont perdus à l'extinction de la machine (pas lors d'un redémarrage) ou lorsque la machine entre veille (si smcFanControl n'est plus en cours d'exécution à la reprise d'activité). La vitesse minimum de rotation revient alors à la valeur par défaut définie par le système.

Lorsque j'utilise smcFanControl et définis une vitesse minimum, la vitesse augmente-t-elle tout de même lorsque la température du CPU augmente ?
Oui, la vitesse augmentera comme défini par Apple. smcFanControl laissera toujours vos ventilateur en mode automatique et ne modifiera que la vitesse minimum du ventilateur. Ainsi, plus la vitesse minimum définie est élevée, plus le contrôleur de ventilation mettra du temps à juger nécéssaire l'augmentation de vitesse à mesure que la température augmente.

Pourquoi smcFanControl me demande un identifiant et un mot de passe et quels identifiants dois-je utiliser ?
smcFanControl a besoin des identifiants d'un compte administrateur afin de pouvoir modifier la vitesse de rotation des ventilateurs. Vous n'aurez à les rentrer qu'une seuls fois. Pour autant, ces identifiants ne sont pas sauvegardés par smcFanControl. Ils sont justes utilisés pour voir définir correctement les droits d'exécution du programme.

J'obtiens le message d'avertissement "smcFanControl n'a pas encore été testé sur cette machine". Qu'est ce que cela signifie?
Techniquement, smcFanControl fonctionne avec tous les Mac intel, mais ces machines ont des valeurs par défaut différente. Si vous obtenez ce message, smcFanControl tente de lire la valeur par défaut directement du System Management Controller. Si vous suivez les instructions (ne pas lancer d'autres logiciels de gestion de ventilation, etc.) vous devriez pouvoir utiliser smcFanControl sur une machine que n'a pas encore été testée par nos soins.

Comment revenir au valeur par défauts définies par Apple ?
Placer les curseurs à gaucher et cliquer "enregistrer". Les valeurs minimales autorisées sont celles définies par défaut par Apple. Depuis la dernière mise à jour Apple du contrôleur SMC les valeurs minimum par défaut sont de 1000rpm pour les MBP 15,4", 1500rpm pour le MB 13,3". 2000rpm les MBP Core2Duo et 1800rpm pour les MB Core2Duo.

Pourquoi ne puis-je pas définir 0 rpm?
smcFanControl ne vous permet que de définir une valeur comprise entre les minimum et maximum d'Apple. Définir une valeur à 0 est possible sur le plan technique mais provoquerait probablement des dommages à votre matériel.

Quand les réglages smcFanControl sont-ils perdus ?
Les réglages de vitesse minimum de rotation des ventilateurs sont perdus dans deux scénarios :
a) L'ordinateur est entré en veille et smcFanControl  n'est plus en cours d'exécution (dans le cas contraire, smcFanControl vérifie l'état de veille et applique à nouveau les réglages au réveil de la machine).
b) Éteindre votre machine.

Quelle sonde est utilisée pour lire la température affichée?
Ce n'est pas directement la sonde du CPU CoreDuo. Cela permet en outre de ne pas chargé une extension Kernel afin de lire la température. La sonde utilisée est très proche de celle du CoreDuo, mais n'est effectivement pas exactement pareil.

Qu'en est il de Windows avec Bootcamp?

smcFanControl étant une application native OSX, vous ne pouvez définir la valeur minimum des rotation lorsque vous êtes sous windows.
Toutefois, vous pouvez définir une vitesse minimale sous OSX  puis redémarrer sous windows, vos réglages n'étant pas perdu lors du redémarrage. Certes personnes ont reportés que cette méthode permettait de se prévenir de certain crash de jeux sous Windows.

Ne serait-il pas mieux de définir la vitesse de rotation en fonction de la température plutôt que de choisir une vitesse minimale et laisse Apple faire le reste ?
Oui, cette approche serait probablement plus intéressante. MAIS : cette méthode n'a pas été retenue car elle comporte des risques. Définir la vitesse en fonction de la température requiert un programme qui tourne en continue. Si ce programme crash ou devient incompatible à la suite d'une mise à jour, le ventilateur pourrait être défini à une valeur trop basse qui pourrait endommager votre machine. D'autre part, cette logique est complexe à mettre en oeuvre. Un mac intel possède une dizaine de sondes de température, lues continuellement afin de définir la vitesse adéquate de rotation des ventilateurs. Ainsi il ne serait pas judicieux de se reposer sur la lecture d'une seule sonde pour le contrôle de la ventilation.

Je possède un MBP et smcFanControl m'indique 0 rpm pour l'un des ventilateurs
Dans ce cas, le ventilateur n'a remonté aucune information à smcFanControl. Il est possible que le ventilateur subisse un disfonctionnement. Vous pouvez diagnostiquer vitre Mac à l'aide du Test Hardware d'Apple (cette outils est livré avec le DVD d'installation de votre machine). 

Quelles sont les principales différence entre les versions 1.2x et 2.x de smcFanControl ?
	•	La version 2.x a été entièrement réécrites.
	•	La version 1.x était une application "normale" placée dans le dock. La version 2.x se trouve désormais dans la bar des menus, permettant un accès rapide ainsi qu'un contrôle plus simple de la température et vitesse de rotation.
	•	La version 2.x supporte tous les Macs intel.
	•	Dans la version 2.x vous pouvez définir plusieurs réglages favoris et les activer en un clic.
	•	Sur les Macs portables, vous pouvez activer automatiquement un réglage favoris en fonction de la source d'alimentation. Ainsi vous pouvez choisir de rafraichir automatique votre mac lorsque que celui-ci est branché ou en charge (et que typiquement dans ces conditions il chauffe davantage).
	•	La version 2.x possède désormais une option de démarrage automatique avec la session.
	•	La version 2.x utilise la fenêtre standard d'authentification d'OSX
	•	La version 2.x uses the Framework Sparkle pour vérifier automatiquement les mises à jour

Code source : https://github.com/hholtmann/smcFanControl